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	BEZPEČNOSTNÍ LIST
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platném znění

	Relx Ultra Pod Grape Ice
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	Číslo verze
	1




	ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

	1.1
	Identifikátor výrobku

	
	Název:
	Relx Ultra Pod Grape Ice

	
	Látka/směs:
	směs

	
	UFI:
	UUM0-Q0Y3-900A-M0RX

	
	Další názvy směsi:
	Hrozny

	1.2
	Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

	
	Určená použití:
	[bookmark: _Hlk152328360]Náplň do elektronických cigaret.

	
	Nedoporučená použití:
	Produkt nesmí být používán jinými způsoby, než které jsou uvedeny v oddíle 1.

	1.3
	Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

	
	Dodavatel:
	4ages, s.r.o.

	
	Místo podnikání nebo sídlo:
	Chodská 1181/7, Vinohrady, 120 00 Praha, Česká republika

	
	Telefon:
	+420 224 941 131

	
	Odborně způsobilá osoba:
	info@4ages.cz 

	1.4
	Telefonní číslo pro naléhavé situace

	
	Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, Praha
(nepřetržitě)	+420-224919293
	+420-224915402
Informace pouze pro zdravotní rizika – akutní otravy lidí a zvířat.



	ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

	
	Celková klasifikace směsi:
	Směs je klasifikována jako nebezpečná.

	2.1
	Klasifikace látky nebo směsi
(Plný text všech klasifikací a standardních vět o nebezpečnosti je uveden v oddílu 16.)

	
	Klasifikace dle nařízení (ES) 1272/2008:
	Acute Tox. 4; H302
Eye Dam. 1; H318

	2.2
	Prvky označení

	
	Výstražný symbol nebezpečnosti:
	[image: ][image: ]

	
	Signální slovo:
	NEBEZPEČÍ

	
	

	
	Standardní věty o nebezpečnosti:
	H302 Zdraví škodlivý při požití.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.

	
	

	
	Pokyny pro bezpečné zacházení:
	P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte lékaře.
P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě

	
	

	
	Obsah nebezpečných látek uvedených na obalu:
	2-isopropyl-N,2,3-trimethylbutyramid; 2-ethyl-3-hydroxy-4-pyron; nikotin (ISO)

	
	
EUH208 Obsahuje Kyselina 4-oxovalerová, Linalool. Může vyvolat alergickou reakci.


	2.3
	Další nebezpečnost

	
	Tento produkt neobsahuje SVHC látku v koncentraci 0,1% hmotnostních nebo vyšší. 
Tento produkt neobsahuje endokrinní disruptory v koncentraci 0,1% hmotnostních nebo vyšší.
Tento produkt neobsahuje žádné látky, které jsou vyhodnoceny jako PMT/vPvM v koncentraci 0,1 % hmotnostních nebo vyšší.	
Tento produkt neobsahuje žádné látky, které jsou vyhodnoceny jako PBT/vPvB v koncentraci 0,1 % hmotnostních nebo vyšší.	


	
ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

	3.2
	Směsi
Směs níže uvedených látek a příměsí.

	
	Název složky
	Obsah (hm.%)
	CAS
EINECS
Index N°
	Klasifikace dle nařízení (ES) 
č. 1272/2008 (CLP)

	[bookmark: RANGE!C93:J93]Propan-1,2-diol
	46,8004
	57-55-6
200-338-0
	 
	 

	Glycerol
	40
	56-81-5
200-289-5
	 
	 

	2-isopropyl-N,2,3-trimethylbutyramid
	2,781
	51115-67-4
256-974-4
	Acute Tox. 4
	H302

	2-ethyl-3-hydroxy-4-pyron
	1,7378
	4940-11-8
225-582-5
	Acute Tox. 4
	H302

	nikotin (ISO) *
	1,55
	54-11-5
200-193-3
614-001-00-4
	Acute Tox. 2
ATE oral
5 mg/kg
ATE dermal
70 mg/kg
ATE inhal(d)
0.19 mg/L
Aquatic Chronic 2
Eye Dam. 1
Skin Irrit. 2
	H300/310/330






H411
H318
H315

	Ethyl butyrát
	1,1655
	105-54-4
203-306-4
	Eye Irrit. 2
Flam. Liq. 3
	H319
H226

	ethyl-propionát
	1,0463
	105-37-3
203-291-4
607-028-00-8
	Eye Irrit. 2
Flam. Liq. 2
STOT SE 3
Skin Irrit. 2
	H319
H225
H335
H315

	Benzoová kyselina
	0,9
	65-85-0
200-618-2
607-705-00-8
	Eye Dam. 1
STOT RE 1
Skin Irrit. 2
	H318
H372
H315

	Kyselina 4-oxovalerová
	0,8849
	123-76-2
204-649-2

	Acute Tox. 4
Eye Dam. 1
Skin Sens. 1
	H302
H318
H317

	Methyl-anthranilát
	0,7297
	134-20-3
205-132-4
	Eye Irrit. 2
	H319

	ethyl-acetát *
	0,4617
	141-78-6
205-500-4
607-022-00-5
	Eye Irrit. 2
Flam. Liq. 2
STOT SE 3
	H319
H225
H336
EUH066

	Ethyl-(2-methylbutyrát)
	0,3599
	7452-79-1
231-225-4
	Flam. Liq. 3
	H226

	L-menthol
	0,3496
	2216-51-5
218-690-9
	Eye Irrit. 2
SCL: C > 25%
Skin Irrit. 2
SCL: C > 25%
	H319

H315

	Kyselina octová *
	0,2653
	64-19-7
200-580-7
607-002-00-6

	Eye Irrit. 2
SCL: 10% ≤ C < 25%
Flam. Liq. 3
Skin Corr. 1A
SCL: C ≥ 90%
Skin Corr. 1B
SCL: 25% ≤ C < 90%
Skin Irrit. 2
SCL: 10% ≤ C < 25%
Poznámka B
	H319

H226
H314

H314

H315

	N-ethyl-2-(isopropyl)-5-methylcyklohexankarboxamid
	0,1816
	39711-79-0
254-599-0
	Aquatic Chronic 3
	H412

	Linalool
	0,1771
	78-70-6

603-235-00-2
	Eye Irrit. 2
Skin Irrit. 2
Skin Sens. 1B
	H319
H315
H317

	Cis-hex-3-en-1-ol
	0,1637
	928-96-1
213-192-8
	Eye Irrit. 2
Flam. Liq. 3
	H319
H226

	Kyselina propionová *
	0,1241
	79-09-4
201-176-3
607-089-00-0
	Eye Irrit. 2
SCL: 10% ≤ C < 25%
STOT SE 3
SCL: C ≥ 10%
Skin Corr. 1B
SCL: C ≥ 25%
Skin Irrit. 2
SCL: 10% ≤ C < 25%
	H319

H335

H314

H315

	1-hydroxypropan-2-ylacetát
	0,1118
	6214-01-3
	 
	 

	isopentyl-acetát *
	0,004
	123-92-2
204-662-3
607-130-00-2
	Flam. Liq. 3

Poznámka C
	H226
EUH066

	[bookmark: _Hlk129081383]* Látka, pro kterou je stanoven expoziční limit Společenství pro pracovní prostředí.
Poznámka B: Některé látky (kyseliny, zásady, atd.) jsou uváděny na trh ve vodných roztocích o různé koncentraci, a proto tyto roztoky vyžadují odlišnou klasifikaci a označení, protože nebezpečnost je pro jednotlivé koncentrace různá. V části 3 mají položky s poznámkou B obecné označení tohoto typu: "kyselina dusičná...%". V tomto případě musí dodavatel uvést koncentraci roztoku vyjádřenou v procentech na etiketě. Pokud není uvedeno jinak, předpokládá se, že koncentrace je vypočtena na základě hmotnosti.
Poznámka C: Některé organické látky mohou být uvedeny na trh buď v určité isomerní formě, nebo jako směs několika isomerů. V tomto případě musí dodavatel uvést na štítku, zda je látka konkrétní izomer nebo směs izomerů.


Plný text všech klasifikací a standardních vět o nebezpečnosti je uveden v oddílu 16.

	

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

	4.1
	Popis první pomoci

	
	Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností, uvědomte lékaře a poskytněte mu informace z tohoto Bezpečnostního listu. Při bezvědomí umístěte postiženého do stabilizované polohy na boku s mírně zakloněnou hlavou a dbejte o průchodnost dýchacích cest, nikdy nevyvolávejte zvracení. Zvrací-li postižený sám, dbejte, aby nedošlo k vdechnutí zvratků. Při stavech ohrožujících život nejdříve provádějte resuscitaci postiženého a zajistěte lékařskou pomoc. Zástava dechu - okamžitě provádějte umělé dýchání. Zástava srdce - okamžitě provádějte nepřímou masáž srdce.

	
	Při vdechnutí: 
Okamžitě přerušte expozici, dopravte postiženého na čerstvý vzduch (pozor na kontaminovaný oděv). Zajistěte postiženého proti prochladnutí. Podle situace volejte záchrannou službu a zajistěte lékařské ošetření.

	
	Při styku s kůží:
Odložte potřísněný oděv. Omyjte postižené místo velkým množstvím pokud možno vlažné vody. Pokud nedošlo k poranění pokožky, je vhodné použít i mýdlo, mýdlový roztok nebo šampon. Podle situace volejte záchrannou službu a zajistěte lékařské ošetření.

	
	Při zasažení očí:
Ihned vyplachujte oči proudem tekoucí vody, rozevřete oční víčka (třeba i násilím); pokud má postižený kontaktní čočky, opatrně je vyjměte. Výplach provádějte nejméně 10 minut. Volejte záchrannou službu.

	
	Při požití:
Ujistěte se, že postižený má průchodné dýchací cesty. Nevyvolávejte zvracení (postižený však může zvracet spontánně). Je-li postižený při vědomí a má-li průchozí dýchací cesty, může mu být podáno aktivní uhlí ve formě suspenze (přibližně 30 g uhlí ve 240 ml vody). Při těžší otravě vyhledat lékařskou pomoc.

	
	

	4.2
	Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

	
	Při vdechnutí
Možné podráždění dýchacích cest, kašel, bolesti hlavy.

	
	Při styku s kůží
Bolestivé zarudnutí, podráždění. Může vyvolat alergické reakce.

	
	Při zasažení očí
Směs obsahuje dráždivé složky pro oči, může způsobit podráždění, zčervenání, slzení při kontaktu s očima.

	
	Při požití
Podráždění, nevolnost. V případě velkého množství příznaky otravy - dýchací problémy, závratě, křeče, zvracení.

	4.3
	Pokyny týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

	
	Léčba symptomatická. Při náhodném požití, nebo pokud se objeví těžkosti po kontaktu s kůží, je nutné okamžitě kontaktovat lékaře a sdělit mu, že postižený přišel do kontaktu s nikotinem v náplni. 



	ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

	5.1
	Hasiva

	
	Vhodná hasiva:
	Vodní tříšť, oxid uhličitý, hasicí prášek, alkoholu odolná pěna.

	
	Nevhodná hasiva:
	Přizpůsobit látkám v okolí.

	5.2
	Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

	
	Směs se může za určitých okolností vznítit. Při požáru vzniká hustý černý kouř, může docházet ke vzniku oxidu uhelnatého a uhličitého a dalších toxických plynů. Vdechování nebezpečných rozkladných (pyrolýzních) produktů může způsobit vážné poškození zdraví.

	5.3
	Pokyny pro hasiče

	
	Použijte izolační dýchací přístroj a celotělový ochranný oblek. Uzavřené nádoby se směsí v blízkosti požáru chlaďte vodou. Kontaminované hasivo nenechte uniknout do kanalizace, povrchových a spodních vod.



	ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

	6.1
	Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

	
	Odstraňte všechny zdroje zapálení, zajistěte dostatečné větrání oblasti. Nekuřte. Zabraňte kontaktu s kůží a očima. Nevdechujte výpary. Používejte osobní ochranné pracovní prostředky. Nechráněné a nepovolané osoby musí opustit pracoviště. Postupujte podle pokynů obsažených v oddílech 7 a 8.

	
	

	6.2
	Opatření na ochranu životního prostředí

	
	Zabraňte kontaminaci půdy a úniku do povrchových nebo spodních vod. Nepřipusťte vniknutí do kanalizace.

	
	

	6.3
	Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

	
	Rozlitou směs pokryjte vhodným (nehořlavým) adsorbujícím materiálem (písek, křemelina, zemina a jiné vhodné adsorbující materiály), shromážděte v dobře uzavřených nádobách a odstraňte dle oddílu 13. Sebraný materiál zneškodňujte v souladu s místně platnými předpisy. Při úniku velkých množství směsi informujte hasiče a odbor životního prostředí Obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Po odstranění směsi umyjte kontaminované místo velkým množstvím vody nebo jiného vhodného čisticího prostředku. Nepoužívejte rozpouštědla.

	
	

	6.4
	Odkaz na jiné oddíly

	
	Viz oddíl 7, 8 a 13.



	ODDÍL 7: Zacházení a skladování

	7.1
	Opatření pro bezpečné zacházení

	
	Výrobek se může za určitých okolností vznítit. Zajistěte větrání při používání. Chraňte před zdroji ohně a zapálení. Zabraňte kontaktu s kůží a očima. Učiňte opatření proti vzniku statického náboje, používejte antistatické oděvy a nejiskřící zařízení či nástroje. Používejte osobní ochranné pracovní prostředky podle oddílu 8. Dbejte na platné právní předpisy o bezpečnosti a ochranně zdraví. Důsledně dodržujte hygienické předpisy pro práci s chemikáliemi. Po práci, používání a před přestávkou si řádně umyjte ruce teplou vodou a mýdlem.

	
	

	7.2
	Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

	
	Skladujte v těsně uzavřených originálních obalech na chladných a dobře větraných místech k tomu určených. Nevystavujte slunci. Chraňte před horkem, jiskrami a ohněm, před zdroji zapálení. Neskladujte s potravinami, nápoji, krmivy, léčivy. Chraňte před dětmi. Dodržujte platné předpisy pro skladování.

	[bookmark: _Hlk224219699]
	Druh obalu:
	[bookmark: _Hlk152328068]náhradní cartridge POD systém s před-naplněnou e-liquid příchutí/náplní o objemu 2ml

	
	

	
	Specifické požadavky nebo pravidla vztahující se k látce/směsi

	
	Nejsou uvedeny.

	
	

	7.3
	Specifické konečné / specifická konečná použití

	
	Náplň do elektronických cigaret.


	ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

	8.1
	Kontrolní parametry

	
	Nařízením vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění, jsou stanoveny následující nejvyšší přípustné koncentrace (NPK-P) a přípustné expoziční limity (PEL) chemických látek v ovzduší pracovišť:


	
	Látka
	CAS
	PEL (mg/m³)
	NPK-P (mg/m³)
	Poznámka

	
	[bookmark: RANGE!C188:J188]Ethylacetát
	141-78-6
	700
	900
	I - dráždí sliznice (oči, dýchací cesty) resp. kůži

	
	Glycerol, mlha
	56-81-5
	10
	15
	 

	
	Kyselina octová
	64-19-7
	25
	50
	I - dráždí sliznice (oči, dýchací cesty) resp. kůži

	
	Kyselina propionová
	79-09-4
	30
	60
	I - dráždí sliznice (oči, dýchací cesty) resp. kůži

	
	Nikotin
	54-11-5
	0,5
	2,5
	D - při expozici se významně uplatňuje pronikání faktoru kůží

	
	Pentylacetát
	123-92-2
	270
	540
	 

	
	
Látky, pro které je stanoven expoziční limit Unie:


	
	Látka
	CAS
	Limitní hodnoty (mg/m³)
	Poznámka

	
	
	
	OEL
	STEL
	

	
	[bookmark: RANGE!C198]Kyselina propionová
	79-09-4
	31
	62
	 

	
	Izopenthylacetát
	123-92-2
	270
	540
	 

	
	Nikotin
	54-11-5
	0,5
	-
	Dermal

	
	Kyselina octová
	64-19-7
	25
	50
	 

	
	Ethylacetát
	141-78-6
	734
	1468
	 

	
	
Limitní hodnoty ukazatelů biologických testů (432/2003 Sb., příloha 2): nejsou stanoveny


	
	Jiné údaje o limitních hodnotách

	
	DNEL, PNEC nejsou k dispozici.

	8.2
	Omezování expozice

	
	Zabraňte kontaktu s kůží a očima. Dbejte obvyklých opatření na ochranu zdraví při práci s chemikáliemi a zejména na dobré větrání.  

	
	Ochrana dýchacích cest
Při určeném způsobu použití není nutná. Při výrobě a podobné expozici použijte masku s filtrem proti organickým parám, nebo izolační dýchací přístroj jsou-li překročeny NPK-P toxických látek nebo ve špatně větratelném prostředí (podle ČSN EN 14387:2004, 83 2220).

	
	Ochrana očí a obličeje
Při určeném způsobu použití není nutná.

	
	Ochrana rukou
Při určeném způsobu použití není nutná.

	
	Ochrana kůže
Při určeném způsobu použití není nutná.

	
	Tepelné nebezpečí
Výrobek je hořlavina III. třídy.

	
	Omezování expozice životního prostředí
Dbejte obvyklých opatření na ochranu životního prostředí, viz bod 6.2.

	
	Další údaje
Nejsou.



	ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

	9.1
	Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

	
	Skupenství:
	kapalina

	
	Barva:
	údaj není k dispozici

	
	Zápach:
	dle specifikace

	
	Bod tání/bod tuhnutí:
	údaj není k dispozici

	
	Bod varu nebo počáteční bod varu a rozmezí bodu varu:
	140-160°C

	
	Hořlavost:
	údaj není k dispozici

	
	Dolní a horní mezní hodnota výbušnosti:
	Produkt není výbušný.

	
	Bod vzplanutí:
	> 65 °C

	
	Teplota samovznícení:
	údaj není k dispozici

	
	Teplota rozkladu:
	údaj není k dispozici

	
	pH:
	5 - 7

	
	Kinematická viskozita:
	údaj není k dispozici

	
	Rozpustnost:
	údaj není k dispozici

	
	Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda:
	údaj není k dispozici

	
	Tlak páry:
	údaj není k dispozici

	
	Hustota a/nebo relativní hustota:
	1.14

	
	Relativní hustota páry:
	údaj není k dispozici

	
	Charakteristiky částic:
	není relevantní (kapalina)

	
	

	9.2
	Další informace

	
	Nejsou k dispozici.



	ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

	10.1
	Reaktivita

	
	Nebezpečná polymerace se neočekává, ani jiné nebezpečné reakce při doporučeném používání a skladování.

	10.2
	Chemická stabilita

	
	Při dodržení stanovených předpisů ke skladování a používání je směs stabilní (viz bod 7).

	10.3
	Možnost nebezpečných reakcí

	
	Se silnými oxidačními činidly, kyselinami a louhy.

	10.4
	Podmínky, kterým je třeba zabránit

	
	Vysoká teplota a zdroje zapálení, sluneční záření.

	10.5
	Neslučitelné materiály

	
	Silná oxidační činidla, silné kyseliny a zásady.

	10.6
	Nebezpečné produkty rozkladu

	
	Za normálního způsobu použití nevznikají. Při vysokých teplotách a při požáru vznikají nebezpečné produkty, jako např. oxid uhelnatý, uhličitý, dým, saze.



	ODDÍL 11: Toxikologické informace

	11.1
	Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008

	
	Pro směs nejsou žádné toxikologické údaje k dispozici.

	
	a)
	Akutní toxicita

	
	
	Zdraví škodlivý při požití.

glycerol: LD50 = 12 600 mg/kg (potkan, orálně) (zdroj: Feellife Bioscience)
propan-1,2-diol: LD50 = 20 000 mg/l (potkan, orálně)

	
	b)
	Žíravost / dráždivost pro kůži

	
	
	Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci.

	
	c)
	Vážné poškození očí /podráždění očí

	
	
	Způsobuje vážné poškození očí.

	
	d)
	Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže

	
	
	Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci.

	
	e)
	Mutagenita v zárodečných buňkách

	
	
	Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci.

	
	f)
	Karcinogenita

	
	
	Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci.

	
	g)
	Toxicita pro reprodukci

	
	
	Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci.

	
	h)
	Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice

	
	
	Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci.

	
	i)
	Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice

	
	
	Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci.

	
	j)
	Nebezpečnost při vdechnutí

	
	
	Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci.

	
	

	11.2
	Informace o další nebezpečnosti

	
	Nejsou k dispozici.



	ODDÍL 12: Ekologické informace

	12.1
	Toxicita

	
	Na základě dostupných údajů nejsou splněna kritéria pro klasifikaci.

	
	Ryby

	
	nikotin: LC50 = 4 mg/l (Oncorhynchus mykiss, 96 h)

	
	Řasy

	
	nikotin: EC50 = 11 mg/l (Desmodesmus subspicatus, 72 h)
nikotin: NOEC = 3,2 mg/l (Desmodesmus subspicatus, 72 h)

	
	Dafnie

	
	nikotin: EC50 = 3 mg/l (Daphnia magna, 48 h)

	
	Bakterie

	
	Údaj není k dispozici.

	12.2
	Perzistence a rozložitelnost

	
	Pro směs nejsou žádné údaje k dispozici. Při úniku do vzduchu budou výpary rozloženy při reakci s fotochemicky vyrobenými hydroxylovými radikály. Neočekává se přímá fotolýza slunečním světlem.

	12.3
	Bioakumulační potenciál

	
	Pro směs nejsou žádné údaje k dispozici. Biokoncentrace se nepředpokládá.

	12.4
	Mobilita v půdě

	
	Pro směs nejsou žádné údaje k dispozici. Očekává se velká mobilita v půdě, neočekává se vypařování z povrchu. Ve vodě se neočekává adsorpce na suspendované pevné látky a vypařování z povrchu vody.

	12.5
	Výsledky posouzení PBT a vPvB

	
	Tento produkt neobsahuje žádné látky, které jsou vyhodnoceny jako PBT nebo vPvB v koncentraci 0,1 % hmotnostních nebo vyšší.

	12.6
	Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

	
	Tento produkt neobsahuje endokrinní disruptory v koncentraci 0,1% hmotnostních nebo vyšší.

	12.7
	Jiné nepříznivé účinky

	
	Nejsou známy.



	ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

	
	Nebezpečí kontaminace životního prostředí, postupujte podle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech, v platném znění, a podle prováděcích předpisů o zneškodňování odpadů. Rozlitou směs pokryjte vhodným (nehořlavým) absorbujícím materiálem (písek, křemelina, zemina a jiné vhodné adsorbční materiály), shromážděte v dobře uzavřených a označených nádobách.

	13.1
	Metody nakládání s odpady
Postupujte podle platných předpisů o zneškodňování odpadů. Nepoužitý výrobek a znečištěný obal uložte do označených nádob pro sběr odpadu a předejte k odstranění oprávněné osobě k odstranění odpadu (specializované firmě), která má oprávnění k této činnosti. Nepoužitý výrobek nevylévat do kanalizace. Nesmí se odstraňovat společně s komunálními odpady. Prázdné obaly je možno energeticky využít ve spalovně odpadů nebo ukládat na skládce příslušného zařazení. Dokonale vyčištěné obaly je možné předat k recyklaci.

	
	Právní předpisy o odpadech

	
	Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění a související předpisy.

	
	

	
	Kód druhu odpadu
	070699

	
	
	Druh odpadu
	Odpad jinak blíže neurčený

	
	

	
	jednorázový vaporizér

	
	Kód druhu odpadu pro obal
	200135

	
	
	Druh odpadu
	Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod položkami 20 01 21 a 20 01 23*

	
	

	
	
	(*) - nebezpečný odpad podle směrnice 91/689/EHS o nebezpečných odpadech



	ODDÍL 14: Informace pro přepravu

	

	14.1
	UN číslo nebo ID číslo: 3144

	14.2
	Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu

	
	Pozemní přeprava ADR:
	PŘÍPRAVKY NIKOTINOVÉ, KAPALNÉ, J.N.

	
	Železniční přeprava RID:
	PŘÍPRAVKY NIKOTINOVÉ, KAPALNÉ, J.N.

	
	Námořní přeprava IMDG:
	NICOTINE PREPARATION, LIQUID, N.O.S.

	
	Letecká přeprava ICAO/IATA:
	NICOTINE PREPARATION, LIQUID, N.O.S.

	14.3
	Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu

	
	Pozemní přeprava ADR
	Železniční přeprava RID
	Námořní přeprava IMDG

	Letecká přeprava ICAO/IATA

	
	6.1
	6.1
	6.1
	6.1

	14.4
	Obalová skupina

	
	Pozemní přeprava ADR
	Železniční přeprava RID
	Námořní přeprava IMDG

	Letecká přeprava ICAO/IATA

	
	III
	III
	III
	III

	
	Bezpečnostní značka

	
	Pozemní přeprava ADR
	Železniční přeprava RID
	Námořní přeprava IMDG

	Letecká přeprava ICAO/IATA
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	14.5
	Nebezpečnost pro životní prostředí

	
	-

	14.6
	Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

	
	-

	14.7
	Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO

	
	-



	ODDÍL 15: Informace o předpisech

	15.1
	Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí / specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

	
	Všechny předpisy v platném znění a včetně prováděcích předpisů:
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí 
Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon). 
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění.
Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech 
Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech
Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače 
Zákon č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích
Vyhláška č. 37/2017 Sb., o elektronických cigaretách, náhradních náplních do nich a bylinných výrobcích určených ke kouření.

	
	

	15.2
	Posouzení chemické bezpečnosti

	
	Nebylo provedeno.



	ODDÍL 16: Další informace

	Změny provedené v bezpečnostním listu v rámci revize:  -

	Kompletní znění všech klasifikací a tříd nebezpečnosti uvedených v oddíle 3:

	Třída nebezpečnosti:
	Acute Tox. 2 - Akutní toxicita, kategorie 2				
Acute Tox. 4 - Akutní toxicita, kategorie 4				
Aquatic Acute 1 - Nebezpečný pro vodní prostředí - akutně, kategorie 1
Aquatic Chronic 2 - Nebezpečný pro vodní prostředí - chronicky, kategorie 2		
Aquatic Chronic 3 - Nebezpečný pro vodní prostředí - chronicky, kategorie 3		
Asp. Tox. 1 - Nebezpečnost při vdechnutí, kategorie 1				
Eye Dam. 1 - Vážné poškození očí, kategorie 1				
Eye Irrit. 2 - Podráždění očí, kategorie 2				
Flam. Liq. 2 - Hořlavé kapaliny, kategorie 2				
Flam. Liq. 3 - Hořlavé kapaliny, kategorie 3				
STOT RE 1 - Toxicita pro specifické cílové orgány (opakovaná expozice), kategorie 1
STOT SE 3 - Toxicita pro specifické cílové orgány (jednorázová expozice), kategorie 3	
Skin Corr. 1A - Žíravost pro kůži, kategorie 1A				
Skin Corr. 1B - Žíravost pro kůži, kategorie 1B				
Skin Irrit. 2 - Dráždivost pro kůži, kategorie 2				
Skin Sens. 1 - Senzibilizace kůže, kategorie 1				
Skin Sens. 1B - Senzibilizace kůže, kategorie 1B							

	H věty a EUH věty:
	H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.				
H226 Hořlavá kapalina a páry.				
H300/310/330 Při požití, při styku s kůží nebo při vdechování může způsobit smrt.
H302 Zdraví škodlivý při požití.				
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.			
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.				
H315 Dráždí kůži.				
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.				
H318 Způsobuje vážné poškození očí.				
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.				
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.				
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.				
H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.		
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.				
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.				
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.				
EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.			

	Zkratky:

	ADR
	Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí

	CAS
	Chemical Abstracts Service

	DNEL
	Odvozená úroveň expozice bez účinku (derived no-effect level)

	EC50
	Účinná koncentrace pro 50% (effect concentration for 50%)

	EINECS
	European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

	IATA
	Mezinárodní sdružení leteckých dopravců

	ICAO
	Technické pokyny pro bezpečnou leteckou přepravu nebezpečného zboží

	IMDG
	Mezinárodní předpis o námořní přepravě nebezpečných věcí

	LC50
	Smrtelná koncentrace pro 50% (lethal concentration for 50%)

	LD50
	Smrtelná dávka pro 50 % jedinců (lethal dose for 50%)

	NPK-P
	Nejvyšší přípustná koncentrace na pracovišti

	OEL
	Occupational Exposure Limit (limit expozice na pracovišti - 8 hod./směna)

	PBT
	Perzistentní, bioakumulativní, toxický (persistent, bioacumulative, toxic)

	PEL
	Přípustný expoziční limit

	PNEC
	Očekávaná koncentrace bez účinku (predicted no-effect concentration)

	RID
	Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí

	SCL
	Specifické koncentrační limity (specific concentration limit)

	STEL
	Krátkodobá expozice - odpovídá cca 15 min. (Short Term Exposure Limit)

	VOC
	Organické těkavé látky (volatile organic compounds)

	vPvB
	Vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní

	Důležité odkazy na literaturu a zdroje dat

	Odborné databáze a další předpisy související s chemickou legislativou. Bezpečnostní list dodavatele. Webové stránky ECHA.

	Klasifikace byla provedena výpočtovou metodou. Byly použity informace o klasifikaci jednotlivých složek směsi – harmonizovaná klasifikace, případně doplněná o údaje z registrační dokumentace.

	Pokyny pro školení

	Pracovníci, kteří přicházejí do styku s nebezpečnými látkami, musí být v potřebném rozsahu seznámeni s účinky těchto látek, se způsoby jak s nimi zacházet, s ochrannými opatřeními.

	Další informace

	Výše uvedené informace popisují podmínky pro bezpečné nakládání s výrobkem a odpovídají současným znalostem dodavatele, slouží jako pokyny pro školení osob s výrobkem nakládajících.
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